

1. Најпре обележи ове тачке на координатном систему

2. Убаци слику позадине координатног система xy-grid а онда испробај команде

А (100,100)

B(100,-100)

C (-100,100)

D (-100,-100)

Е(50,50)

F(50,100)

G(-100,180)

I(100,180)

J(-100,180)